生态环境行政主管部门审批意见：

                                                                 榕罗环评〔2025〕12号

福州美轮星汽车配件有限公司报送的《美轮星新能源电池检测维护项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第 22条等规定，现提出以下审批意见：
一、同意你司在福建省福州市罗源县福州台商投资区松山片区创业园7号楼开展年检测维护新能源电池114万个项目。租赁面积为3270平方米，项目主要建设有加工铣削车间、剥离车间、去胶车间、解胶车间以及成品包装车间等。
二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：
1、近期生活废水经化粪池处理后排入罗源县城区污水处理厂统一处理；远期待福州台商投资区污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入福州台商投资区污水处理厂统一处理；废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值）。
2、项目解胶和晾干工序废气经负压收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后由1根15m高排气筒排放，废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2标准限值要求，废气臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2标准限值要求；非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中限值标准以及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2中限值标准要求，臭气浓度无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级标准限值要求。
3、选用低噪声设备，采用减振、降噪等措施，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4、生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一外运处置；废电池支架及其他配件由电池厂家回收，其余一般工业固废外售综合利用；规范建设危险废物暂存间，脱落残胶、废溶剂桶、废机油、废活性炭等危险废物委托有资质单位处置。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。
三、项目主要污染物排放控制要求：项目允许排放量挥发性有机物（VOCs）≤0.8092t/a。
四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息，依法办理排污许可手续。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。
五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。
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