生态环境行政主管部门审批意见：

                                                                 榕罗环评〔2025〕14号

福州荣欣包装有限公司报送的《塑料包装用品生产扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第 22 条等规定，现提出以下审批意见：
一、同意你司在福建省罗源县松山镇岐鹤南路1号5幢（福州台商投资区松山片区创业园5号标准厂房）建设塑料包装用品生产扩建项目。项目主要在现有厂房内新增6台吸塑成型机，产能规模新增8000t/a。
二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：
1、近期生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网排入罗源县污水处理厂处理；远期待福州台商投资区污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入福州台商投资区污水处理厂统一处理；废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值）。
2、项目吸塑工序废气经集气罩收集后通过“过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧”处理后由1根15m高排气筒排放，废气颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4大气污染物排放限值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；颗粒物、非甲烷总烃、甲苯无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值，苯乙烯、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中监控点处任意一次浓度限值要求。
3、选用低噪声设备，采用减振、降噪等措施，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4、生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一外运处置；不合格品及边角料、废弃包装材料等一般工业固废外售综合利用；规范建设危险废物贮存间，废活性炭、废过滤棉、废催化剂等危险废物委托有资质单位处置。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。
三、项目主要污染物排放控制要求：项目允许排放量挥发性有机物（VOCs）≤2.888t/a。
四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息，依法办理排污许可手续。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。
五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。
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