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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	管之源水泥预制品及构件建设项目

	项目代码
	2603-350123-04-01-881945

	建设单位联系人
	郑**
	联系方式
	

	建设地点
	福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号

	地理坐标
	（北纬 26 度 31 分 51.323 秒，东经 119 度 28 分 45.987 秒）

	国民经济

行业类别
	C3022砼结构构件制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业中的“55、石膏、水泥制品及类似制品制造302——商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/备案）部门（选填）
	罗源县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	30200
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	0.166
	施工工期
	/

	是否开工建设
	(否

(是            
	用地（用海）

面积（亩）
	53.65

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置情况

专项评价的类别

设置原则

本项目工程特点及环境特征

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目

本项目产生的废气为颗粒物，不在《有毒有害大气污染物名录》内，本项目不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生产废水经沉淀处理后回用于生产过程，不外排；项目生活污水经预处理后用于山地灌溉，不直排。

否

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量[3]的建设项目。
本项目风险Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ，风险物质存储量未超过临界量；
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不属于生态类项目，且不涉及新增河道取水。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不属于海洋工程建设项目，不向海洋排放污染物。

否

注：1. 废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2. 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3. 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


	规划情况
	规划名称：《罗源县洪洋乡总体规划（2017-2030）》

	
	规划名称：《罗源县洪洋乡工业区总体规划（2018-2030）》 

审批机关：罗源县人民政府；

审批文件名称及文号：罗源县人民政府关于同意洪洋乡等四个乡镇工业园区总体规划的批复（罗政综〔2019〕130号）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环

境影响评价符合性分析
	1.与《罗源县洪洋乡总体规划（2017-2030）》符合性分析 
《罗源县洪洋乡总体规划（2017-2030）》：罗源县洪洋乡规划形成“一心一轴四区”的规划结构，其中一心为综合服务中心；一轴为生态景观轴；四区包括洪洋片区、曹营片区、皇万片区和工业集中区。 
项目从事水泥预制品及构件的生产，位于洪洋乡总规中的工业集中区内，用地性质为工业用地，符合洪洋乡总体规划。 
2.与《罗源县洪洋乡工业区总体规划（2018-2030）》符合性分析 
福州市罗源县洪洋工业园区规划协调总体规划为“一心三点两轴六板块”的形式： 
一心：指综合服务核心，以乡政府为基础打造形成； 
三点：包括两处社区服务节点、一处工业板块服务节点； 
两轴：东西向的乡区功能联系轴和产业发展轴； 
六板块：由东至西依次为环保材料制造板块、皇万生活配套板块、先进设备制造板块、综合服务板块、废弃资源再利用板块、曹营生活配套板块。各个板块之间既相互独立，又互有联系，形成一个有机组合的共同体。规划工业用地形成三个相对独立的组团，组团之间通过生产性道路有机联系，协调发展。 
本项目位于工业组团二中的环保材料制造板块范围内，项目主要从事水泥预制品及构件的生产，与规划总体定位和发展目标不冲突，与《福州市罗源县洪洋工业园区规划（2018-2030）》相符。



	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目主要从事水泥预制品及构件生产和销售，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。检索《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，本项目不属于以上目录中的限制类、淘汰类项目。同时，检索工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010 年本）有关条款，本项目使用的生产设备均不属于淘汰落后生产工艺装备。

2.选址合理性

本项目租赁福建元祥纺织科技有限公司位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号现有厂房进行生产经营，本项目总用地面积53.65亩（约35730.9m2）。根据罗源县自然资源和规划局文件《关于福建管之源建材有限公司管之源水泥预制品及构件建设项目的复函》、《福州市罗源县洪洋乡工业区规划（2018-2030）》，项目所在地用地性质属于工业用地。因此，本项目的选址符合福州市罗源县土地利用规划和有关政策要求。

3.与周边相容性分析

本项目位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号，根据现场勘查，周边以其他工业企业和农田为主，厂界外50米范围内无声环境保护目标，距离本项目最近的敏感点为南侧约68m的皇万村。项目区域环境质量良好，周边洪洋溪地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中二级标准。项目运营过程中按要求采取各项污染控制措施，确保各污染物可达标排放，对周围环境的影响可以控制在允许范围之内，对周边敏感点和企业无较大的影响。因此，本项目的建设与周边环境可相容。

4.清洁生产分析
根据《建设项目环境保护管理条例》规定，“工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏”。因此，实行清洁生产是一项实现经济与环境持续协调发展的环保策略。

（1）生产工艺

本项目生产过程机械化程度较高，所使用的机械加工设备不属于淘汰类机械设备，符合国家政策要求。

（2）能耗

本项目生产设备均采用高速、高精密机械设备，其综合能耗表现较为优异，生产效率也相应提高，使得项目能耗降低较明显，符合清洁生产要求。

（3）清洁能源

本项目运营期仅使用电能作为生产用能，属清洁能源。

（4）污染物产生指标分析

本项目废水采取防治措施后可实现合理消纳；各项废气采取防治措施后均可实现达标排放；各项固体废物均可得到妥善处置。

（5）清洁生产结论和加强实施清洁生产的建议

从以上分析可知，本项目采用的设备较为先进，生产过程中对环境影响轻微，本项目整体体现了清洁生产的精神，符合清洁生产的要求。

根据本项目实际情况，建议在项目实施过程中强化以下清洁生产措施：

①加强管理及从源头上控制污染

加强企业管理，落实岗位责任制。清洁生产是全过程的污染控制，它不仅是环保部门的事，也是各厂区负责人和技术人员应担负的责任，项目的工艺设计与改造应充分考虑清洁生产的要求。

②优化生产布局和管理体系

本项目生产过程中，进一步提高自动化程度，提高生产质量；建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修的一系列工作程序，确保设备完好，尽可能减少污染物的排放量。

5.“三线一单”管控要求符合性分析：
（1）生态保护红线

对照福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知（榕政办规〔2024〕20号），本项目所在区域不涉及风景名胜区、饮用水水源地、森林公园、湿地公园、地质公园、世界自然遗产、一级生态公益林、重要湿地、水产种质资源保护区及自然保护区保护红线等10个类型生态空间保护区，从选址上，项目建设符合生态红线控制要求。

（2）资源利用上线

本项目运营过程中消耗的资源类型主要为水资源及电能，使用的能源为清洁能源，并且本项目运行通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染及资源利用水平。项目资源消耗量相对区域资源利用总量不大，符合资源利用上线的要求。

（3）环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准；项目区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

环境现状监测结果和相关引用数据表明，项目周边环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准；厂界监测点噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准。项目废气达标排放，一般固废分类收集、贮存和处置，噪声隔声减振等，减少了“三废”排放量，减轻对各环境要素的影响。

综合分析，项目在采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

（4）环境准入负面清单

本项目主要从事水泥预制品及构件的生产，生产内容和设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，且未被纳入《市场准入负面清单（2025年版）》负面清单中。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）可知，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，因此，项目属于允许类。同时，项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中所列禁止或限制建设的项目。同时本项目已取得罗源县发展和改革局备案，备案文号：，符合当地发展要求，符合国家当前的产业政策。

根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知（榕政办规〔2024〕20号）（下文简称“通知”），本项目位于福州市罗源县洪洋工业园区，管控单元分类为：重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH35012320003，项目所在位置属于福州市陆域区域。因此，项目对照生态环境总体准入要求中“福州市陆域”部分，其管控要求见表1-2。

表1-2  福州市生态环境总体准入要求的符合性分析
适用范围

准入要求

本项目情况

符合性

福州市陆域

空间布局约束

1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。

2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

4.禁止新、改、扩建生产高 VOCs 含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。

5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。

6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到 90%以上。

7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带，除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。

9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。

10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010 年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1 号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017 年 1 月 9 日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166 号）要求全面落实耕地用途管制。

1.本项目不涉及石化；

2.本项目不在闽江马尾罗星塔以上流域；

3.本项目不在通风廊道和主导风向的上风向，且不属于大气重污染企业；

4.本项目不涉及生产涂料、油墨和胶黏剂；

5.本项目不涉及建陶产业；

6.本项目不涉及有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造；

7.本项目不在流域上游，且不属于重污染企业；

8.本项目不位于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带；

9.本项目不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目；

10.本项目不涉及永久基本农田占用。
符合

污染物排放管控

1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90 号”等相关文件执行。

2.新、改、扩建涉 VOCs 排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善行动计划》（榕环保综〔2023〕40 号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料。

3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

5.新、改、扩建重点行业

［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

6.每小时 35（含）—65 蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上 2024 年底前必须全面实现超低排放。

7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2 号）的时限要求分步推进，2025 年底前全面完成［3］［4］。

8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。

1.本项目不涉及水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物的排放；
2.本项目不涉及 VOCs 排放。
3.本项目不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。

4.本项目不属于氟化工、印染、电镀等行业。
5.本项目不涉及重金属污染物。

6.本项目不涉及锅炉。

7.本项目不属于水泥行业。

8.本项目不涉及化工。

符合

罗源县重点管控单元1（ZH35012320001）

空间布局约束

1.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。

2.优化规划布局，强化恶臭污染控制措施，有效避免或减轻恶臭环境影响。

1.项目位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村69号，主要从事水泥预制品及构件的生产。周边50m不存在居住用地。根据《福州市罗源县洪洋乡工业区规划（2018-2030）》内容，项目所在区域规划为工业用地，符合园区的产业要求；根据预测结果，项目的颗粒物浓度能满足相关排放标准要求。

2.项目不涉及农副产品加工业

符合

污染

物排

放管

控

1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。

2. 落实新增VOCs排放总量控制要求。

1.项目无生产废水外排；近期运营过程中生活污水经化粪池处理后用于厂区周边农田灌溉，待远期项目周边污水管网建成投入使用后，生活污水经化粪池处理后，纳入污水处理站统一处理；

2.项目不新增VOCs。
符合

环境

风险

防控

/

/
符合

资源

开发

效率

要求

/

/
符合

综上所述，本项目选址和建设符合“三线一单”管控要求。

5.其他相关政策符合性分析

（1）与《福建省人民政府关于进一步加强重要流域保护管理切实保障水安全的若干意见》相符性分析：

福建省人民政府闽政〔2014〕27号《关于进一步加强重要流域保护管理切实保障水安全的若干意见》，实施河道岸线和河岸生态保护蓝线制度。制定河道岸线规划，明确河道岸线和河道保护范围并向社会公布。划定河岸生态保护蓝线，在河岸划定一定区域作为河流生态空间管制界限，流域面积在1000km2以上的河流，或穿越设区市城区的河段预留不少于50m的区域；流域面积在200km2至1000km2之间的河流，或穿越县城及重要乡镇、开发区的河段预留不少于30m的区域；其他河流预留不少于15m的区域。在河岸生态保护蓝线内不得擅自建设与防洪、水文、交通、园林景观、取水、排水、排污管网无关的设施。
本项目附近的河流是洪洋溪，洪洋溪为起步溪重要支流，位于罗源县中北部洪洋乡，源头在北部山区，流经穴里、厝坪、石塘、曹营、洪洋、皇万等村，最终汇入起步溪；流域面积92.46平方公里，故洪洋溪周边需预留不少于15m生态保护区，本项目厂区距洪洋溪约40m，故选址符合河岸生态地保护与管理要求。

（2）与《2022年罗源县提升空气质量行动方案的通知》（罗政办〔2022〕42号）符合性分析

根据《2022年罗源县提升空气质量行动方案的通知》（罗政办〔2022〕42号），项目与该文件的符合性分析见表1-3。 

表1-3  项目与《2022年罗源县提升空气质量行动方案的通知》符合性表

“行动方案”要求

本项目

符合性

大力推进能源结构优化，提升非化石能源、清洁能源比重。推进现有火电机组升级改造，提高火电行业平均发电效率。进一步优化天然气使用方式，坚持“增气减煤”，推进重点用煤行业“煤改气”“煤改电”。

本项目不涉及。

符合

严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂胶、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代（1.2倍）。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。

本项目不涉及VOCs原料使用。

符合

严格限制新建锅炉准入。高污染燃料禁燃区禁止新建燃煤锅炉、生物质成型燃料锅炉和燃油锅炉，高污染燃料禁燃区以外的建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、生物质成型燃料锅炉和燃油锅炉；原则上禁止新建20蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、生物质成型燃料锅炉和燃油锅炉，20蒸吨/小时以上新建生物质锅炉要进行脱硝治理，并配备高效除尘设施，新建燃气和燃油锅炉应使用低氮燃烧技术，上述新建燃煤锅炉、生物质成型燃料锅炉和燃油锅炉必须达到超低排放标准要求（烟尘≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3），并安装烟尘、SO2、NOx等大气特征污染物在线监控接入市生态云平台。

本项目不涉及锅炉。

符合

淘汰燃煤燃生物质燃油小锅炉。于2022年6月底前完成2蒸吨（含）及以下燃煤、燃生物质、燃油小锅炉淘汰；于2022年12月15日前完成2蒸吨（不含）-5蒸吨（含）及以下的燃煤锅炉淘汰。2023年完成5蒸吨（不含）-10蒸吨（含）的燃煤锅炉淘汰。鼓励企业自愿淘汰2蒸吨（不含）-10蒸吨（含）及以下的燃油燃生物质锅炉，对符合条件的企业积极争取资金补助。

本项目不涉及锅炉。

符合

加强在线监控安装。2022年底前完成现有10蒸吨（不含）以上燃煤、10蒸吨（含）以上燃生物质和燃油锅炉烟尘、SO2、NOx等大气特征污染物在线监控安装并接入市生态云平台。

本项目不涉及锅炉。

符合

综上所述，项目符合《2022年罗源县提升空气质量行动方案的通知》（罗政办〔2022〕42号）文件的要求。




	其他符合性分析
	（3）与《罗源县国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性分析
根据国家、省、市统一要求，系统优化农业、生态、城镇三类空间（“三区”）布局，按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定三条控制线（“三线”），强化国土空间底线管控，将“三线”作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线，锚定国土空间开发保护的基本格局。  
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图1-1  罗源县国土空间总体规划（2021-2035年）图

本项目位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号，根据图2-1可知，本项目不涉及耕地和永久基本农田、生态保护红线，且位于城镇开发边界内，故本项目的建设符合罗源县国土空间总体规划（2021-2035年）的相关要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目基本情况

福建管之源建材有限公司成立于2026年1月，是一家专门从事水泥预制品及构件生产、销售的企业。经罗源县“五大攻坚行动”领导小组专题会议讨论，同意企业拟选址落地于福建省福州市罗源县洪洋乡工业园区，租赁福建元祥纺织科技有限公司位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号现有厂房，本项目属战略性新兴产业新型建材产业链，产业属性为二产工业制造业，用地面积约53.65亩（约35730.9m2），预计投资30200万元，根据企业提供的资料，项目投产后预计能达到年产8万吨水泥预制品及构件的生产能力。该项目建设已经罗源县发展和改革局备案（）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）等文件的有关规定，本项目的建设需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30—55 .石膏、水泥制品及类似制品制造 302”中的“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”项目类别，应编制环境影响报告表，编制依据详看表2-1。
表 2-1 《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021 年版）》（摘录）
环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

二十七、非金属矿物制品业 30

55
石膏、水泥制品及类似制品制造 302

/
商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造
/

2.项目概况

项目名称：管之源水泥预制品及构件建设项目
建设单位：福建管之源建材有限公司
建设地点：福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号（租赁福建元祥纺织科技有限公司）现有厂房
建设性质：新建

总投资：30200万元

工程规模：本项目占地面积约53.65亩（约35730.9m2），总建筑面积39800m2，利用已有厂房设置生产车间、水泥筒仓、砂、石料堆场、产品堆场、一般固废仓库和办公室、宿舍等配套设施。
生产规模：年产8万吨水泥预制品及构件

生产定员：本项目员工10人，均在厂区内住宿，但不设食堂
工作制度：单班8小时工作制，年工作日300天，其中焊接工序工作时间约为2小时/天，搅拌工序工作时间约为4小时/天。
3.项目组成

企业项目组成见表2-2。 

表2-2  项目组成一览表

序号

项目名称

设施名称

建设内容及规模

1

主体工程

生产车间

企业拟设置1台剪裁机、1台装载机、3台搅拌机（3套外挂袋式除尘器）、5个配料斗、1台拉丝机、1台卷圆机、10台电焊机和5个水泥筒仓库，并在厂区内设置砂石料堆场、产品堆场和一般固废仓库
2

辅助工程

综合楼

企业拟设置一栋4层综合楼，其中1层作为展示大厅和办公室，2、3层作为员工宿舍，4层作为办公区
仓储
企业拟设置5个80t的水泥筒仓用于水泥存储，拟设置2间三面一顶的砂、石料堆场用于砂石料存储
3

公用工程

供电系统

由当地电网供给。

4

给水系统

由市政给水管网引入

5

排水系统

厂区内实行雨污分流。

6

环保工程

废水处理

①企业设置一台日处理2t/d的一体化污水处理设备并配套一座不低于10m3的储液池，用于近期生活污水处理，生活污水处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）的相关标准后，用于山林灌溉，远期待区域城市污水设施及市政污水管网完善后，项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，生活污水进入污水处理厂统一处理。

②企业拟设置一座约120m3的初期雨水池，初期雨水收集经沉淀达到《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）文件中相关要求后回用于混凝土生产。

③企业拟设置一座约2m3的隔油池用于车辆冲洗废水处理，车辆冲洗废水处理后与设备清洗废水一同汇入一座约12m3的三级沉淀池处理达到《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）文件中相关要求后回用于混凝土生产。
7

废气处理

①本项目水泥料卸料过程中会在水泥筒仓内产生颗粒物废气，废气经筒仓顶部呼吸口排放，筒仓呼吸口自带“袋式除尘器”系统，粉尘废气经处理后无组织排放，该过程取废气密闭收集效率100%，“袋式除尘器”颗粒物处理效率99.7%；

②本项目砂石料卸料及堆存过程会产生扬尘，拟设置三面一顶的砂石料堆存，并设置编织布覆盖和自动喷雾降尘系统，设置相对密闭的三面一顶堆场+编织布覆盖+喷雾降尘整体粉尘抑制效率取99.8%；

③企业拟对三台搅拌机分别设置“袋式除尘器”，并对搅拌机设置密闭集气，废气收集效率取100%，“袋式除尘器”颗粒物处理效率取99.7%，废气收集经处理后通过15m排气筒（DA001、DA002、DA003）达标排放；

④企业拟对焊接工序设置“移动式烟尘净化器”，焊接烟尘收集经处理后在车间内无组织排放，废气收集效率取80%，“移动式烟尘净化器”烟尘处理效率取95%。
8

噪声防治

车间合理布局、设备减振降噪，加强维护管理

9

固废处理

设置生活垃圾收集区，项目生活垃圾收集后由环卫部门清运处置；需设置一间约20m3一般固废暂存间，暂存间需采取防渗处理，防渗层为不小于0.75m厚的粘土层（渗透系数≤10—7cm/s），或不小于 1.5mm

厚的高密度聚乙烯，采用其它人工合成材料的，其渗透性能至少相当于 1.5mm厚的高密度聚乙烯膜的防渗性能，地面并刷环氧树脂防渗，一般固废收集后外售综合利用或外运妥善处置。

4.产品方案

项目产品方案见下表2-3。
表2-3   项目产品方案

序号
产品名称
生产规模
单位
备注

1

水泥预制品及构件
8
万吨/年

主要为：混凝土雨水排污管、市政工程检查井、混凝土化粪池等

5.主要生产设备

根据企业提供的资料，本项目主要生产设备情况见表2-4。
表2-4   项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

数量（台）

备注

1

剪裁机
1

用于钢筋剪裁
2

拉丝机

1

用于钢筋拉伸

3

卷圆机

1

用于钢筋卷圆

4

电焊机

10
用于钢筋焊接
5

砂石装载机
1
用于砂石装载
6

配料斗
5
用于砂、石料、水泥料的称重、配料
7

搅拌机
3
用于混凝土搅拌，2台JS500，一台JS7500
8

水泥筒仓
5个
80t/个，用于水泥存储
9

叉车
1辆
用于产品搬运
10
行车
12
用于物料、模具、半成品和产品的转运
11
袋式除尘器
3
拟设置2台DMC-24（风量约：1000m3/h），一台DMC-32（风量约：2000m3/h）
6.主要原辅材料

根据企业提供的资料，本项目主要原辅材料消耗情况见表2-5。
表2-5   项目主要原辅材料消耗清单

序号

名称

单位

用量

备注

1

钢筋
t/a

300
最大存储量约为10t
2

水泥
t/a

15000
筒仓存储，最大存储量约为400t
3

沙子
t/a

18000
最大存储量约为600t
4

石子
t/a

40000
最大存储量约为1300t
5

水泥调配用水
t/a

7000
来源包括：市政自来水，初期雨水、设备清洗废水和车辆清洗废水的处理回用水
6

焊条
t/a

0.2
20kg/箱

7

模具
套
若干
外购，用于混凝土成型
表2-6  本项目主要能源消耗清单

序号

能源名称

用量

单位

来源

1

水

5587.96
吨/年

由当地供水管网供给

2

电

20
万千瓦时/年

由当地电网供给

7.物料平衡、水平衡分析
1）项目水平衡
①生活用水量及污水产生量
本项目共有员工10人，均住厂，生活污水主要来自日常生活。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），住宿员工生活用水量按150L/人·d计，年工作天数按300天计，生活用水量为1.5t/d、450t/a，转污率按80%，则生活污水产生量为1.2t/d、360t/a。

②混凝土制品生产调配用水

根据企业提供的资料，结合同类型项目情况，本项目取混凝土制品生产调配用水约7000t/a（包含回用水）。

③车辆冲洗用水及回用水量

根据文本分析，本项目车辆冲洗用水约为189t/a，车辆冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用于生产工序，不外排，车辆冲洗及后续“隔油+沉淀”处理过程中会有冲洗水随车辆带走及日晒、高温等原因挥发，该部分损耗量约占总水量的20%，则车辆冲洗回用水量约为151.2t/a（0.504t/d）。

④设备清洗用水及回用水量

根据文本分析，本项目设备清洗用水量约为720t/a（2.4t/d），设备清洗废水经收集、沉淀处理后回用于生产工序，不外排。设备清洗及后续“沉淀”处理过程中会有部分清洗水残留在设备中以及日晒、高温等原因的损耗，该部分损耗量约占总水量的20%，则设备清洗回用水量约为576t/a（1.92t/d）。
⑤项目初期雨水
根据文本分析，本项目初期雨水产生量约为7654.8t/a，初期雨水在收集、沉淀处理及存储过程中因日晒、高温等原因会有部分损耗，该部分损耗量约占总水量的20%，则初期雨水回用水量约为6123.84t/a，收集后回用于混凝土制品生产工序，不外排。
⑥喷雾降尘用水
本项目砂石堆场采用喷雾工艺处理砂石料装卸及堆放扬尘，根据文本分析，该部分喷雾降尘用水量约为1080t/a；
⑦养护用水
本项目使用雾炮机喷雾对产品进行养护，根据文本分析，该部分养护用水量约为3000t/a。
综上所述，项目水平衡见图2-1。
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图2-1  本项目水平衡图（单位：t/d）
2）项目物料平衡

本项目物料平衡详见表2-7。

表2-7  本项目物料平衡情况表

输入

输出

物料

重量t/a

项目

重量t/a

去向

钢筋
300
水泥预制品及构件
80000
产品
水泥
15000
颗粒物
18.418
治理后排放
沙子
18000
钢筋废料
3
外售综合利用
石子
40000
蒸发水汽

278.782
至大气
水泥调配用水
7000
合计

80300.2

/
实心焊条
0.2
/
/
/
合计
80300.2
/
/
/
7.项目厂区四至情况

本项目位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号，项目东侧为园区内部道路、罗源海聚环保科技有限公司厂房，西侧为其他工业企业厂区，南侧为皇万街、洪洋溪，北侧为空地（规划为农林用地），具体情况详见附图3（项目周边环境概况图）。

8.厂区平面布置及合理性分析

项目租赁福建元祥纺织科技有限公司位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号现有厂房进行生产经营，占地面积约53.65亩（约35730.9m2），总建筑面积39800m2。
项目厂区大门设置于厂区南侧，自厂区大门进入厂区，自南向北，自东向西，分别为：综合楼、产品堆场、生产车间、砂石料堆场、搅拌站和水泥筒仓。
综上所述，本项目总体布局功能分区明确，有利于生产的连续性，物流通畅，项目平面布置基本合理。项目平面布置图详见附图4。

9.公用工程

给水：本项目用水来自市政供水管网。

排水：雨污分流，雨水排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后用于厂区周边山林灌溉。
供电：本项目电力由当地市政电网供给。




	工艺流程和产排污环节
	工艺流程说明
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图2-2  水泥预制品及构件生产工艺流程图

工艺流程简要说明：

外购原料、贮存：购入砂石通过运输车辆运入本项目砂石堆放区，卸料过 程中会产生粉尘；水泥经罐车车载气泵通过密闭管道送入水泥料仓（气力输送所需的压缩空气由罐车自带的压缩机提供），粉尘会随仓内的空气从粉料仓排气管道通过布袋除尘后排出。

拉丝、卷圆、切割：将外购的钢筋根据客户要求按照一定的比例进行拉丝、 卷圆、切割，部分钢筋需经拉丝工序，拉丝工序采用冷拔工艺，即常温下将钢筋强力通过渐缩的硬质合金模具，使其产生塑性变形、直径减小、强度提高，然后对部分钢筋使用卷圆机进行卷圆，通过物理压力，使钢筋变形卷圆，最后根据需求，使用切割机切除多余钢筋。

焊接：将切割好的钢筋按照图形进行焊接。

模具组装：将装配好的钢筋与模具进行组装。

称重、投料、搅拌：铲车将砂石原料运至进料口，从进料口落入料仓，通过配料斗下的计量系统计量后配料，砂石原料投料配料过程产生粉尘；水泥在筒仓内经过计量系统计量后，通过管道输送至搅拌机；水根据产品需求添加，计量后送入搅拌主机。由于砂石和水泥进入搅拌机存在高度差，进料时会产生进料粉尘。依靠旋转叶片对投入搅拌主机的混合料进行强烈的搅拌，制成均匀的混凝土，搅拌过程中产生粉尘，搅拌过程搅拌机保持相对密闭，搅拌设备定期冲洗，产生清洗废水。

浇注：将搅拌好的混凝土浇筑至模具中成型，该过程使用行车将组装好的模具转运至搅拌机浇筑口进行直接浇注。

脱模：待浇筑好的混凝土成型干硬后脱模，模具循环使用，该过程采用人工脱模，不使用脱模剂。 
养护：成型脱模后的合格产品转移至堆场经过养护后外售，本项目养护过程使用雾炮机对堆放的水泥制品喷水进行保湿，同时兼顾维持适宜温度的作用，以确保水泥水化反应充分，防止开裂并提高强度。                                          

项目产排污情况汇总表见表2-8。
表2-8  项目产排污情况汇总

序号

类别

产生工序

主要环境影响因子

1

废水

日常生活

生活污水（COD、氨氮、TN）

设备清洗
设备清洗废水（COD、SS）
初期雨水
初期雨水（COD、SS）
2

废气

车辆运输扬尘

颗粒物
水泥料卸料扬尘

颗粒物
砂石料装卸扬尘和风蚀扬尘

颗粒物
物料转运粉尘
颗粒物

原料混合搅拌粉尘
颗粒物

钢筋裁切粉尘
颗粒物
焊接烟尘
颗粒物
3

固废

员工生活
生活垃圾
水泥卸料
水泥筒仓收集粉尘
搅拌工序
搅拌工序收集粉尘
废气治理
焊接除尘粉尘
废水治理
沉淀池泥渣
生产过程
钢筋废料
设备维护
废布袋
4

噪声

设备运行

等效连续A声级




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁福建元祥纺织科技有限公司位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号已建闲置工业厂房进行生产，原企业相关生产设施现状已全部清退，本项目主要从事水泥预制品及构件的生产和销售，为新建项目，用地范围不涉及基本农田，不涉及拆迁；项目场址原为福建元祥纺织科技有限公司元祥纺织定型产品建设项目（一期工程）场地，后于2022年1月将项目及生产设备转售给福建鑫川兴织染科技有限公司，项目主要进行纺织定型产品生产，主要工艺为清棉、并条、气流纺纱等，不涉及土壤和地下水污染，厂房及厂区内地面均已做硬化处理，未涉及重金属等有毒有害物质排放，后福建鑫川兴织染科技有限公司于2025年12月关停项目，并清空厂房，且福建鑫川兴织染科技有限公司已注销，故本厂现状为，无产污设施，无污染物产生，不会对周边环境产生影响，基本不存在与本项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.区域大气环境质量现状

（1）大气环境功能区划

项目位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号，项目区域环境空气质量功能区为二类区。项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准。具体数值见表3-1。

表3-1  环境空气质量标准

序号

污染物项目

平均时间

过渡阶段浓度限值

单位

1

二氧化硫（SO2）

年平均

μg/m3
日平均

1小时平均

2

二氧化氮（NO2）

年平均

日平均

1小时平均

3

一氧化碳（CO）

日平均

mg/m3
1小时平均

4

PM10
年平均

μg/m3
日平均

5

PM2.5
年平均

日平均

6

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

日平均

7

臭氧（O3）

日最大8小时平均

1小时平均

（2）常规污染物

①达标区判定

根据福建省生态环境厅发布的《2025年12月福建省城市环境空气质量状况》，福州市11月二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别为6μg/m3、21μg/m3、40μg/m3和21μg/m3，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为0.6mg/m3和121μg/m3，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，空气质量达标天数比例在100%，综合指数1.92。罗源县综合指数为2.17，达标天数比例为100%，首要污染物为臭氧。综上所述，判定本项目所在评价区域为达标区。

②环境空气质量现状

根据罗源县人民政府网站公布的《罗源县空气质量指数监测结果公示表（2026.3.1）》，罗源县空气质量指数（AQI）为29，其中罗源一中AQI=28，优；罗源环保局AQI=-29，优；滨海新城三中AQI=-1，见图3-1。
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图3-1  罗源县空气质量指数监测结果公示截图
（3）其他污染物

本项目特征污染因子为TSP，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本次监测数据引用浙江正邦环境检测有限公司于2024年1月2日—2024年1月5日对项目东侧231m处皇万村现状检测数据，具体监测结果见表3-2、表3-3。

表3-2  其他污染物补充监测点位基本信息

监测点名称

监测点坐标/m

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

皇万村

119°29'14.4417"

26°31'39.3593"

TSP

2024.1.2

~1.5

东侧

231

表3-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位

污染物

时段

评价标准/(μg/m3)

监测浓度范围/(μg/m3)

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标

情况

皇万村

TSP

日均值

0

达标

根据上表可知，项目所在区域其他污染物TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准要求。
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图3-2  特征污染物相对位置图

2.区域地表水环境质量现状

（1）地表水环境功能区划

本项目位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号，项目雨水经管网收集后流入洪洋溪（起步溪支流）。根据《福建省水（环境）功能区划表》：起步溪洪洋乡上游 （曹营桥）至起步溪口河海交界河段按二级区划执行，本项目河段主要功能为一般工业用水区，故其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，具体标准值详见表3-4。

表3-4  地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH除外）

指标

pH

（无量纲）

高锰酸盐指数

五日生化需氧量

氨氮

总氮

总磷

溶解氧

Ⅳ类标准

6~9

≤10
≤6
≤1.5
≤1.5
≤0.3
3≥
（2）地表水环境质量现状
为了进一步了解项目所在地水环境质量现状，本报告引用福建丰创检测技术有限公司于2026年3月24日对项目所在地周边主要水体洪洋溪断面点位地表水监测数据进行分析。

表3-5  地表水环境质量现状监测情况一览表
序号

所属河流

断面位置

监测项目

监测频次

1

洪洋溪
g119°29'07.4043"，
26°31'36.6476"

pH值、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、溶解氧

1次/天

表3-6  地表水环境质量现状监测结果
采样日期

检测点位

检测项目

单位

检测结果

2026年3月24日
g119°29'07.4043"，
26°31'36.6476"

pH值

无量纲

高锰酸盐指数

mg/L

五日生化需氧量

mg/L

氨氮

mg/L

总氮

mg/L

总磷

mg/L

溶解氧

mg/L

根据表3-4监测结果可知：洪洋溪监测点位各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
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图3-3  地表水监测点位示意图
3.区域声环境质量现状

（1）声环境功能区划

项目位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号，属于罗源县洪洋工业园区，根据《声环境质量标准》（GB3096－2008）文件中声环境功能区分类，本项目所在地为：以工业生产、仓储物流为主要功能的区域，属于3类声环境功能区，故声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准，见表3-7。

表3-7  《声环境质量标准》（GB3096-2008）

类别

昼间 dB(A)

夜间 dB(A)

3 类标准

65

55

（2）声环境质量现状

为了解本项目的声环境质量现状，本环评引用建设单位委托福建丰创检测技术有限公司于2026年3月10日对本项目所在地进行了环境噪声监测（报告详见附件），昼间噪声监测结果见表3-8。

表3-8  本项目厂区背景噪声监测结果表  单位：LAeq（dB）
监测点位

测点位置

监测结果

执行标准限值

是否达标

昼间

昼间

1#

厂区南侧外1m
65
达标

2#

厂区东侧外1m
65
达标

3#

厂区北侧外1m
65
达标

4#

厂区西侧外1m
65
达标

根据上表监测结果，本项目厂界四周声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。
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图3-4  噪声监测点位图

生态环境质量现状

本项目位于福州市罗源县洪洋工业园区，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

电磁辐射

项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球

上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

6.区域地下水、土壤环境质量现状

本项目主要从事水泥预制品及构件的生产，主要工艺为模具制作（包括：钢筋拉丝、卷圆、切割、焊接和模具组装）、混凝土搅拌、浇注等，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，另外项目所在区域不涉及集中式饮用水源和其他特殊地下水资源保护区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）：本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	7.环境保护目标

根据我公司现场勘查、收集资料等，结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）（环办环评〔2020〕33号）确定本项目所涉及的环境保护目标，本项目敏感保护目标见表3-9、图3-3。
表3-9  本项目主要环境保护目标一览表

环境要素

环境保护目标 

保护对象

方位

最近距离（m）

保护级别

环境

空气

皇万村

居民

南侧

68

本项目厂界500m范围内，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

皇万小学

师生

东南侧

87

规划幼儿园用地

/
东南侧

440
规划文化设施用地

/
东南侧

359
声环境

厂界外50米范围内无声环境保护目标

地表水环境

洪洋溪

地表水

南侧

40

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准
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图3-5  本项目主要环境保护目标图



	污染

物排

放控

制标

准
	1.污染物排放标准

1.废水

本项目所在区域暂未设置污水管网，近期运营过程中生活污水经化粪池处理后用于厂区周边农田灌溉，待远期项目周边污水管网建成投入使用后，项目生活污水经化粪池处理后，纳入污水处理站统一处理。本项目近期水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作标准；远期拟经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准）后排入当地乡镇配套的污水处理厂统一处理。具体见表3-10，表3-11。

表3-10  农田灌溉用水水质基本控制项目标准值

序号

项目类别

作物种类

水作

旱作

蔬菜

1

pH值

5.5~8.5

2

水温/℃

35

3

悬浮物/(mg/L)

80

100

60a，15b
4

五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）

60

100

40a，15b
5

化学需氧量（CODCr）/(mg/L)

150

200

100a，60b
6

阴离子表面活性剂/(mg/L)

5

8

5

7

氯化物（以Cl-计）/(mg/L)

350

8

硫化物（以S2--计）/(mg/L)

1

9

全盐量/(mg/L)

1000（非盐碱土地区），2000（盐碱土地区）

10

总铅/(mg/L)

0.2

11

总镉/(mg/L)

0.01

12

铬（六价）/(mg/L)

0.1

13

总汞/(mg/L)

0.001

14

总砷/(mg/L)

0.05

0.1

0.05

15

粪大肠菌群数（MPN/L）

40000

40000

20000a，10000b
16

蛔虫卵数（个/10L）

20

20a，10b
a加工、烹调及去皮蔬菜。 b生食类蔬菜、瓜类和草本水果。

表3-11  远期污水纳管排放标准   单位：mg/L（pH为无量纲）
污染物名称

pH

COD

BOD5
SS

动植物油

石油

氨氮

标准来源

远期纳管排放标准

6-9

500

300

400

100

20

45*

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

注：*为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。
2.废气

本项目为水泥预制品及构件生产项目，根据《福建省环保厅关于水泥工业大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保科〔2014〕12号），生产过程中产生的颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013含2025年修改单）文件中表2大气污染物特别排放限值，无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）标准文件中表3的限值。钢筋焊接工序产生的无组织颗粒物本应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。由于项目厂区内同一污染物颗粒物标准不能交叉执行，因此本项目运营过程中产生的颗粒物无组织排放执行更为严格的《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）标准文件中表3的限值，有关污染物排放标准值见表3-12。

表3-12  废气排放标准
GB 4915-2013（ 含2025年修改单）表2 大气污染物特别排放限值   单位：mg/m3
生产过程

生产设备

颗粒物 
散装水泥中转站及水泥制品生产

水泥仓及其它通风生产设备

10

DB35/1311-2013 表 3 大气污染物无组织排放限值   单位：mg/m3
作业场所
颗粒物无组织排放监控点
浓度限值*(mg/m3)
水泥制品厂
厂界外20m处
0.5（扣除参考值）
注：*指监控点处总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值
3.噪声

（3）噪声

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。具体标准见表3-13。
表3-13  工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

适用区域

等效声级LeqdB(A)

昼间

夜间

3

工业区

65

55

（4）固废

一般固废的贮存场所执行 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。



	总量

控制

指标
	根据国家“十三五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十三五”环境保护规划》（闽环保财〔2016〕51号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政〔2014〕24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实〈推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）〉的通知》（闽环发〔2014〕9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评〔2014〕43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx。

本项目近期运营过程中生活污水经化粪池处理后用于厂区周边农田灌溉，待远期项目周边污水管网建成投入使用后，项目生活污水经化粪池处理后，纳入污水处理站统一处理，且仅纳管排放生活源污水，无生产废水外排。因此，本项目污染物总量指标为CODCr=0t/a、NH3-N=0t/a、SO2=0t/a、NOx=0t/a；本项目一般固体废物收集后综合利用；并且项目不排放有机废气，无需申请以上总量控制指标。

综上分析可知，本项目无需申请总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁福建元祥纺织科技有限公司位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号已建闲置工业厂房进行生产，不存在土建施工期。因此，本项目存在的施工期仅为设备进场安装调试，不需土建等大型施工，施工过程主要产生施工噪声、施工人员生活污水、生活垃圾及废零件、废包装等，且施工影响过程较为短暂，施工结束后施工影响随即消除，因此本次仅作简单分析。

1.水污染防治措施

施工期间的生活废水主要来自施工人员的生活污水，工地施工人员生活污水经厂区内一体化污水处理设施预处理后用于山林灌溉，不会对周围水环境产生影响。

2.声环境保护措施

施工期的噪声主要来自设备调试等噪声和运输车辆运行时产生的噪声。为了使施工场界噪声达标，本评价建议建设单位合理安排施工时间，施工时避免高噪声设备集中工作；同时尽量将高噪声设备摆放在距离施工场界较远的位置，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。施工运输车辆进出厂区时应控制速度，减少车辆噪声。施工结束后，施工噪声的影响也随之停止。

3.固体废物保护措施

施工期固体废物包括施工人员的生活垃圾和废包装、废零件等。其中废包装、废零件等尚有一定的回收价值，废包装可外卖回收站，废零件等可转售或外卖回收，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。经过上述措施，项目设备安装调试施工期固废对周围环境影响很小。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施

 
	1.废气

（1）产排污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施

废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施详见表4-1，废气末端处理设施排放口基本信息及执行标准见表4-2。

表4-1废气产污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施
主要生产单元

生产

设施

废气产污环节

污染物种类

排放形式

污染防治设施

排放口类型

污染防治设施名称及工艺

是否为可行技术

水泥料卸料

水泥筒仓

水泥料卸料

颗粒物

无组织

袋式除尘器

是

/

砂石料装卸、堆存

砂石料堆场

砂石料装卸、堆存

颗粒物

无组织

室内堆场+编织布覆盖+喷雾降尘

是

/

原料混合搅拌

搅拌机

搅拌

颗粒物
有组织
袋式除尘器

是

一般排放口

无组织

/

/
/
焊接工序

电焊机

焊接

颗粒物

无组织
移动式烟尘净化器

是

/
表4-2  废气末端处理设施排放口基本信息及执行标准
排放口信息

污染物名称

执行标准

编号

高度（m）
排气筒内径（m）
温度（℃）
类型

地理坐标

标准名称

排放浓度（mg/m3）
DA001

15

0.15

25
一般排放口

g119.48461511,

26.52811800

颗粒物

《水泥工业大气污染物排放标准》（ GB 4915-2013含2025年修改单）文件中表2大气污染物特别排放限值
10

DA002

15

0.11

25
一般排放口

g119.48360483,

26.52810888

颗粒物

DA003

15

0.11

25
一般排放口

g119.48333752,

26.52770896

颗粒物




	运营

期环

境影

响和

保护

措施

	（2）拟建项目产排污情况及计算过程

废气源强核算结果及相关参数汇总见表4-3。废气处理系统出现故障（包括收集系统故障、净化系统故障等），将会直接影响到废气净化系统的运行情况。本项目非正常工况按照最不利原则，考虑废气处理设备完全失效状态，即去除率为0核算。非正常工况污染物排放情况见表4-4。

表4-3   项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序

装

置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间/h

核算方法

废气产生量（m3/h）

产生量（t/a）

产生

浓度

(mg/m3)

产生速率（kg/h）

工艺

效率/%

核算方法

排放量（m3/h）

排放量（t/a）

排放

浓度

(mg/m3)

排放速率（kg/h）

水泥料卸料

水泥筒仓

无组织

颗粒物

产污系数法

/

1.8

/

7.17

袋式除尘器

99.7

物料平衡法

/

0.005

/

0.02

251

砂石料装卸扬尘和风蚀

砂石料装堆场

无组织

颗粒物

产污系数法

/

6.214

/

0.707

密闭式堆场+编织覆盖+洒水

98

/

0.012

/

0.0014

8760

原料混合搅拌

搅拌机

DA001

颗粒物

产污系数法

2000

5.2

2166.667 

4.333 

袋式除尘器

99.7

2000

0.016 

6.50 

0.013 

1200

DA002

1000

2.6

2166.667 

4.333 

1000

0.008 

6.500 

0.007 

1200

DA003

1000

2.6

2166.667 

4.333 

1000

0.008 

6.500 

0.007

1200

焊接工序

电焊机
无组织

颗粒物

产污系数法

/

0.004 

/

0.007 

移动式烟尘净化器

95

/

0.001 

/

0.0167
600

表4-4  污染源非正常排放量核算表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/(mg/m3)

非正常排放速率/(kg/h)

单次持续时间

年发生频率/次

应对措施

1

DA001

废气处理设施故障

颗粒物

2166.667 

4.333 

1

1（设备维护周期）

暂停生产及时修复

2

DA002

颗粒物

2166.667 

4.333 

3

DA003

颗粒物

2166.667 

4.333 

注：①非正常工况下（指废气治理措施达不到应有效率等情况下的排放，本环评按最不利原则，考虑环保治理设施去除效率为0%时污染物的排放情况），非甲烷总烃排放浓度相对于正常排放浓度成倍数增长。建设单位应加强环境管理，一旦废气治理设施出现故障，必须立即停止生产。②组装不良工序仅为无组织排放，故无非正常情况。
表4-5  项目废气污染物产生排放情况汇总表  单位：t/a

排放源

污染物名称

产生量

削减量

排放量

水泥料卸料工序

颗粒物

1.8

1.795
0.005

砂石料装卸扬尘和风蚀
颗粒物

6.214

6.202
0.012

原料混合搅拌工序

颗粒物

10.4

10.368
0.032

焊接工序

颗粒物

0.004
0.003
0.001

汇总

颗粒物

18.418
18.368
0.05



	运营

期环

境影
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	源强核算过程见以下文字说明：

①车辆运输扬尘

项目厂区内运输车辆在运输过程中会产生粉尘，针对物料运输过程中产生的扬尘应采取以下措施进行治理：

a.企业厂区内运输道路及堆场地面全面硬化，要求运输车辆覆盖油布或加盖密闭装载车，减少运输途中的砂石料洒落以及起尘现象；

b.控制运输装载量，对运输车辆进行限制车速管理，场地内应设置减速标志等；

c.场地内运输路线两侧应安装喷淋头洒水，营运期间除雨天均进行多次洒水降尘和及时清扫，干燥天气情况下应适当增加洒水频次，保持运输道路地面潮湿；
由于项目在厂内的运输距离很短，经采取以上措施并加强管理后可有效抑制运输扬尘，本评价不作定量分析。

②水泥料卸料扬尘

本项目水泥使用水泥罐车运输至厂区，再通过罐车自带的管道与水泥筒仓管道密闭直连，使用压缩空气将罐车内的水泥输送至筒仓，空压机向料筒打料时会有粉尘产生，此时产生的粉尘由筒仓顶部的袋式除尘器净化处理后外排，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中“卸水泥至高架贮仓”过程中扬尘产生量约0.12kg/t水泥，全厂水泥使用量为15000t，则粉尘产生量为1.8t/a，粉尘收集效率100%，袋式除尘器回收率按99.7%计，则本项目水泥仓粉尘排放量为0.005t/a，为了不影响正常生产，5个水泥筒仓轮流进料，一个筒仓进料时间约为80min（不包括管道连接，调试等时间），则水泥料卸料年用时约为15060min（约251h/a），则本项目水泥仓粉尘排速率为0.02kg/h，以无组织形式排放。 

③砂石料装卸扬尘和风蚀扬尘

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册 ”工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式：
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本项目位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号，砂、石子在厂区砂石堆放区进行卸料，企业设有两个砂石堆场，总面积约为4500m2，故公式中S取4500；本项目使用自卸车在堆场进行卸料，每车运料约50t。砂石料全厂用量共计5.8 万t/a，则Nc为：1160车；D：为50t/车；且根据文件附录：a按福建省取：0.0009，b参考混合矿石系数取：0.0084；Ef同样参考混合矿石系数取：0；故P={1160*50*（0.0009/0.0084）+2*0*4500}*10-3，约等于6.214t/a。

对照《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）中“封闭式厂房”定义：“设有屋顶，建筑全部或局部采用均匀分布的封闭墙体（含门窗）外围护结构，所占面积超过该建筑外围护体表面面积的1/2（不含屋顶的面积）或所占周长超过该建筑外围护体周长的1/4，或任意一层局部设有封闭式围护结构的功能房间所占面积超过该楼层面积的1/2 的生产性建筑物。”，本项目物料贮存厂房均设有屋顶，且建筑外围结构面除预留车辆出入口外其他面均呈围蔽状态，故项目厂房为封闭式厂房。项目拟在厂房内顶棚安装水雾喷淋系统进行抑尘，控制喷水量，仅增加物料表面含水率使其不易起尘，确保不会产生径流，同时采用防尘网对物料表面进行遮盖，并且尽可能选择无风或微风的天气条件下进行装卸，规范作业、降低卸料高度等措施抑尘。扬尘排放量按《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“工业企业固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中颗粒物排放量核算公式进行计算，具体如下：
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本项目堆场采取的措施有洒水喷淋、围挡、编织覆盖等，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—“工业企业固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中附表4 粉尘控制措施控制效率：洒水控制效率为 74%、围挡控制效率为60%、编织覆盖控制效率为86%，则控制效率Cm：本项目按98%计。
本项目为封闭式厂房，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—“工业企业固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中附表5堆场类型控制效率：密闭式堆场控制效率Tm为99%（本环评保守起见取值90%）；

根据上述公式计算可得，项目扬尘排放量为 0.012t/a，全部无组织排放，取企业砂石料堆场堆放原料时间约为8760min（按1年365天均有砂石原料堆放），则排放速率约为0.0014kg/h。

④物料转运粉尘

a.砂石料转运粉尘

本项目砂石料使用传输带进行原料传输，砂石料使用装载车运输至输送口和输送过程中会产生少量的粉尘，但其企业砂石原料在存储过程中使用喷雾降尘技术除尘，本身含水率较高，运输过程中不易产生粉尘， 且企业拟对输送带加盖设置相对密闭，大部分飞溅的颗粒物会沉降在传输带上，故本环评对砂石料转运粉尘仅做定性分析。

b.水泥料转运粉尘

本项目水泥料转运过程会产生一定量的粉尘，企业使用密闭管道转运粉尘，仅少量粉尘会从管道接口逸散，在做好管道维护的情况下，对周边环境基本无影响，本环评仅做定性分析。

⑤原料混合搅拌粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中混凝土制品物料搅拌工段颗粒物产污系数为0.13千克/吨产品，本项目设有三座搅拌机，本环评对三座搅拌机产废情况分别分析：

a.1#搅拌机 

根据业主提供的资料，1#搅拌机年产能约为4万t，年工作约1200h，根据产污系数，该过程颗粒物产生量约为5.2t/a，企业拟设置一套袋式除尘器用于处理搅拌工序产生的粉尘，根据设备情况，袋式除尘器配置的风机约为2000标立方米/h，粉尘通过密闭管道抽风系统100%收集至除尘器处理后通过排气筒DA001引至15m高排放，根据“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册内容，袋式除尘器除尘效率可达99.7%。
b.2#搅拌机
根据业主提供的资料，2#搅拌机年产能约为2万t，年工作约1200h，根据产污系数，该过程颗粒物产生量约为2.6t/a，企业拟设置一套袋式除尘器用于处理搅拌工序产生的粉尘，根据设备情况，袋式除尘器配置的风机约为1000标立方米/h，粉尘通过密闭管道抽风系统100%收集至除尘器处理后通过排气筒DA002引至15m高排放，根据“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册内容，袋式除尘器除尘效率可达99.7%。
c.3#搅拌机
根据业主提供的资料，3#搅拌机年产能约为2万t，年工作约1200h，根据产污系数，该过程颗粒物产生量约为2.6t/a，企业拟设置一套袋式除尘器用于处理搅拌工序产生的粉尘，根据设备情况，袋式除尘器配置的风机约为1000标立方米/h，粉尘通过密闭管道抽风系统100%收集至除尘器处理后通过排气筒DA003引至15m高排放，根据“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册内容，袋式除尘器除尘效率可达99.7%。
⑥钢筋裁切粉尘
本项目钢筋切割过程中会产生一定量的颗粒物。产生的颗粒物主要为金 属颗粒，比重较大，最终均会沉落至车间地面。故本项目仅对钢筋切割产生的颗粒物进行定性分析。同时，本项目需定期对车间地面进行清理，加强车 间内通风换气，基本能确保车间内空气质量达标。

⑦焊接烟尘
本项目焊接过程会产生少量的焊接烟尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33 金属制品业—焊接工段—手工电弧焊”的产污系数，颗粒物产生系数为20.2千克/吨-原料，根据业主提供的资料，本项目焊接过程焊条使用量约为0.2t，则焊接工序颗粒物产生量约为0.004t/a，因企业焊接设备为手持电焊机，且焊接模具体型较大，难以定点焊接，故设置多台移动式烟尘净化器对焊接烟尘进行处理，焊接烟尘处理后在车间内无组织排放，参考同类型项目，废气收集效率取80%，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》内容，移动式烟尘净化器对焊接烟尘处理效率取95%，项目年焊接时间约为600h，故焊接工序颗粒物排放量约为0.001t/a，排放速率为0.0137kg/h。
 （3）环境影响分析

（1）废气达标性分析

①有组织废气达标性分析
根据工程分析，本项目搅拌工序产生的颗粒物有组织排放能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（ GB 4915-2013含2025年修改单）文件中表2大气污染物特别排放限值要求，具体见表4-6。

表4-6 有组织废气达标性分析一览表

污染源

污染物项目

排放浓度（mg/m3）

排放限值（mg/m3）

是否达标

标准依据

DA001

颗粒物

6.500
10
是

《水泥工业大气污染物排放标准》（ GB 4915-2013含2025年修改单）文件中表2大气污染物特别排放限值

DA002

颗粒物

6.500
10
是

DA003
颗粒物

6.500
10
是

②无组织废气达标性分析
A.评价因子和评价标准筛选

本环评选取TSP作为预测评价因子。

表4-7  评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值（mg/m3）

标准来源
TSP
小时值*

0.90
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

*注：TSP小时评价标准为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均值的三倍值

B.预测估算模型

根据项目工程分析污染源强结果，采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN对本项目污染物进行预测和分析。
表4-8  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

26.3万
最高环境温度/℃

40.00
最低环境温度/℃

-5
土地利用类型

农村
区域湿度条件

中等湿度
是否考虑地形

考虑地形

是□ 否■
地形数据分辨率（m）

/
是否考虑海岸线熏烟

是/否

是□ 否■
海岸线距离/km

/
海岸线方向/°

/
③预测计算参数

根据项目工程分析结果，项目产生的废气在采取处理措施后的排放源强参数见表4-9。

表4-9 面源参数表

编号

名称

起点坐标

长度

宽度

有效排放高度

排放工况

排放速率

X

Y

经度

纬度

m

m

m

/

kg/h

厂区
TSP
正常排放

0.0381
注：排放速率按所有工序同时进行计算。
④预测结果和达标性分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，采用AERSCREEN模型对项目的废气排放进行估算，主要大气污染源估算模型计算结果见下表。
表4-10  本项目无组织废气影响预测结果

排放源

污染物名称

点位

预测浓度（mg/m3）
排放限值（mg/m3）
标准依据

厂区

颗粒物

厂界外20m

最大浓度落地点位（147m）
根据预测结果可知，本项目生产过程中排放的TSP，在厂界外20m处排放浓度约为0.028mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）文件中表3中标准限值要求。
（2）废气处理措施可行性分析

①“袋式除尘器”可行性分析

A.“袋式除尘器”原理
袋式除尘器是一种干式滤尘装置，由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。去除率可达99%以上。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应地增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降，另外，阻力过高会使除尘系统的风量显著下降，要及时清灰。除尘器防静电接地，滤袋采用防静电材质。

B.“袋式除尘器”可行性
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造行业系数手册，“袋式除尘器”是本项目所在行业推荐的末端治理技术。

②“密闭式堆场+编织覆盖+洒水”可行性分析

A.洒水降尘的原理

喷雾洒水抑尘利用高压喷头向浮游于空气中的粉尘喷射水雾，雾点与尘粒相结合后，由于受到重力作用，达到降尘的目的。在产尘点上方设置高效微细雾化喷嘴，向尘源喷射粒径为20~40μm的雾化液，含尘气体不断与雾点相碰粉尘被“水珠”吸附。带上“水珠”的粉尘在运动中不断与其它雾点碰撞，“水珠”由小变大形成“小微团”，“小微团”再相互碰撞结合成“大微团”，“大微团”在重力作用下下落。

B.“密闭式堆场+编织覆盖+洒水”可行性

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”内容可知，“密闭式堆场+编织覆盖+洒水”为可行性技术。

③“移动式烟尘净化器”可行性分析

A.移动式烟尘净化器原理

移动式烟尘净化器采用负压集尘 + 滤筒过滤工艺，设备风机运行产生负压，将焊接等产生的烟尘废气吸入净化器内部，通过高精度滤筒对烟尘颗粒物进行拦截、吸附与捕集，净化后的洁净气体经风机排出，实现烟尘废气的有效收集与治理。

B.“移动式烟尘净化器”可行性

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33 金属制品业”内容可知，“移动式烟尘净化器”为可行性技术。
（4）监测计划

本次评价结合《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）要求，提出本项目废气监测计划，具体见表4-11、4-12。

表4-11 有组织废气监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

排气筒DA001

颗粒物

1次/两年

10mg/m3
排气筒DA002

颗粒物

1次//两年

10mg/m3
排气筒DA003
颗粒物

1次//两年

10mg/m3
表4-12  无组织废气监测计划表

监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
厂界监控点

厂界外20m处

颗粒物

1次/季

0.5mg/m3



	
	2.废水

（1）本项目用水及废水产生情况

本项目用水主要为生活用水、混凝土制品生产调配用水、车辆冲洗用水及设备清洗用水、初期雨水、喷雾降尘用水、养护用水。

①生活用水量及污水产生量

本项目共有员工10人，均住厂，生活污水主要来自日常生活。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），住宿员工生活用水量按150L/人·d计，年工作天数按300天计，生活用水量为1.5t/d、450t/a，转污率按80%，则生活污水产生量为1.2t/d、360t/a。据类比调查与分析，生活污水的主要污染物是COD、BOD5、SS及NH3-N等，其浓度为COD：400mg/L、BOD5:250mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L，则该厂生活废水中污染物产生量CODCr为0.144t/a，BOD5 0.09t/a，SS 0.079t/a，NH3-N 0.013t/a。本项目生活污水经一体化污水处理设施处理后，外运用于山林灌溉，不外排。

本项目所在区域暂未设置污水管网，近期运营过程中生活污水经一体化污水处理设施处理后，外运用于山林灌溉，待远期项目周边污水管网建成投入使用后，项目员工生活污水经化粪池处理后，纳入污水处理站统一处理。本项目近期水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作标准；远期拟经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准）后排入当地乡镇配套的污水处理厂统一处理。根据相关资料，一体化生活污水处理设施（水解酸化+接触氧化处理工艺）对污染物去除效率分别为CODcr：80%～90%，BOD5:90%～95%，SS：70%～90%，NH3-N：40%～65%，本环评项目一体化污水处理设备的处理效率为：CODcr：85%，BOD5:92%，SS：85%，NH3-N：40%。

本项目近期生活源强核算结果见表4-13。
表4-13  近期废水及其污染物处理情况一览表

序号

名称

废水量

项目

产生量

处理措施

处理后浓度及污染物总量

标准限值

排放

去向

mg/L

t/a

mg/L

t/a

mg/L

1

生活

污水

1.2t/d(360t/a）

CODcr
400

0.07

一体化污水处理设备

60

0.022

200

用于山林灌溉

BOD5
250

0.05

20

0.007

100

SS

220

0.04

33

0.012

100

NH3-N

35

0.006

21

0.008

——

备注

综合处理效率：CODcr：85%，BOD5:92%，SS：85%，NH3-N：40%

②混凝土制品生产调配用水

根据企业提供的资料，项目水泥等原料采用搅拌机，项目水泥粉料打入半密闭搅拌仓内并喷淋加水开始搅拌，类比同类型项目情况，根据砂石原料含水率不同，混凝土制品生产调配用水量和产品的比例约为8%～10%，本项目砂石原料存储过程中使用喷雾降尘，含水率较高，且根据业主经验，本环评取混凝土制品生产调配用水约7000t/a（包含回用水）。

③车辆冲洗用水及回用水量
项目来料使用车辆运输至厂内，入口处设置一处洗车台，下设沉淀池。运输车辆进出进行车轮清洁，参考同类型项目，洗车用水量以30L/车次计，本项目砂石料运输车次约为2320车次（1160车，按进出计算），水泥罐车车次约为750车次（一车40吨，按进出计算），产品运输车辆车次约为3200车次（一车50t，按进出计算），则项目预计车流为21车次/天，故洗车水量约为189t/a，车辆冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用于生产工序，不外排，车辆冲洗及后续“隔油+沉淀”处理过程中会有冲洗水随车辆带走及日晒、高温等原因挥发，该部分损耗量约占总水量的20%，则车辆冲洗回用水量约为151.2t/a（0.504t/d）。
④设备清洗用水及回用水量
根据企业提供的资料，企业每日生产完毕需对搅拌机、模具等设备采用清水清洗，不添加任何洗涤剂，避免残留混凝土影响下次使用。项目搅拌机共3台，每台搅拌机清洗用水约0.8t/d，则搅拌机清洗用水量约为720t/a（2.4t/d），设备清洗废水经收集、沉淀处理后回用于生产工序，不外排。设备清洗及后续“沉淀”处理过程中会有部分清洗水残留在设备中以及日晒、高温等原因的损耗，该部分损耗量约占总水量的20%，则设备清洗回用水量约为576t/a（1.92t/d）。
⑤项目初期雨水产生及回用水量
初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min（本项目取15min）的含少量污染物的地面排水。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。本项目范围内集水面积约35730.9m2，初期雨水量可按下式进行估算：

Qm=C×Q×A×(15/60)

式中：Qm—降雨产生的初期雨水量，m3/a；

C—集水区径流系数，0.7；

Q—集水区年平均降雨量，1224.2mm（降雨天数约131天）；

A：集水区地表面积，35730.9m2。

项目厂区初期雨水径流量约7654.8m3/a，平均每次初期雨水量约为58.4m3。初期雨水的水质单一，无有毒有害物质，主要污染物为SS，初期雨水通过雨水管道末端雨污切换装置导流进入雨水池，企业拟设置一个120m3的初期雨水池，经雨水池沉淀后，上清液收集回用于混凝土制品生产工序，初期雨水在收集、沉淀处理及存储过程中因日晒、高温等原因会有部分损耗，该部分损耗量约占总水量的20%，则初期雨水回用水量约为6123.84t/a；平时日常降雨地表径流经沉淀后全部回用，遇到偶发暴雨时初期雨水通过厂区收集沟渠流入沉淀池，厂区雨水经雨水池进行沉淀处理后多余部分上清液通过雨水沟渠向外排放。

⑥喷雾降尘用水

项目喷雾降尘用于原料装卸及运输车辆引起的动力扬尘和堆场风蚀扬尘，参考同类型项目，约需设置90个喷雾头，单个雾化喷头流量一般在0. 01~0. 03m3/h，本次评价取0. 03m3/h。原料库每天间断性喷淋约 80min（平均喷淋时间10min/h），则喷雾降尘用水量约为1080t/a。

⑦养护用水

本项目对生产好的产品储存时需要对其进行养护，本项目使用雾炮机进行间断性喷淋，使产品降温保湿，防止存储过程中混凝土制品开裂，企业设有3个露天产品堆场，参考同类型项目，预计需设置3台雾炮机，一台雾炮机流速约为5m3/h，每天间断性喷淋约40min（平均喷淋时间5min/h），则养护用水量约为3000m3/a。
⑧废水污染物产排汇总：
本项目车辆冲洗废水、设备清洗废水、初期雨水等收集产生的总废水量为6851.04t/a，其中车辆冲洗废水经隔油后同设备清洗废水一同进入三级沉淀池，企业设置初期雨水池收集初期雨水，并收集上清液回用，车辆冲洗废水、设备清洗废水、初期雨水等经处理后能达到《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）文件中相关要求后回用于混凝土生产。

本项目废水污染物源强类比同行业车辆冲洗废水、搅拌设备清洗废水、初期雨水污染物产生浓度及沉淀池去除率，具体产排情况如下：

表4-14  项目生产废水产生及排放情况一览表

废水类型

产生量
污染物

项目

采取治理措施

回用水量
车辆冲洗废水

189
SS

产生浓度（mg/L）

3000

三级沉淀池
151.2
产生量（t/a）

0.4536

去除率（%）

85

处理后浓度（mg/L）

450

处理后量（t/a）

0.068

设备清洗废水

720
SS

产生浓度（mg/L）

5000

三级沉淀池
576
产生量（t/a）

2.88

去除率（%）

85

处理后浓度（mg/L）

750

处理后量（t/a）

0.4287

初期雨水

7654.8

SS

产生浓度（mg/L）

2000

初期雨水池
6123.84
产生量（t/a）

15.31

去除率（%）

85

处理后浓度（mg/L）

300

处理后量（t/a）

2.2965

《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）

SS

钢筋混凝土

≤2000

/

（2）项目处置可行性分析
①近期生活污水厂区周边农田灌溉可行性分析：
A.生活污水处理方案

生活污水产生量360t/a（1.2t/d），本项目设置一个2t/d的一体化生活污水处理设施，配套不低于10m3储液池，经一体化污水处理设施处理后，用于山林灌溉。

B.处理设施简介

一体化污水处理设施主要采用水解酸化+接触氧化处理工艺，预处理后生活污水首先由排水管道汇集进入格栅井，通过格栅去除污水中大颗粒的悬浮物及较大的固体物质后进入调节池。调节池污水由水泵泵入水解酸化池。在水解酸化池内污水进行厌氧消化作用，在厌氧微生物作用下，将部分有机物降解成小分子物质以达到吸附、截留、降解污染物的目的。生物接触氧化池主要目的是利用不同种类的微生物在污水处理功能的不同，来强化处理过程，使处理效果稳定。在两级中间设有水解沉淀区，目的在于沉淀消化首级和后级生化处理所产生的生化污泥。在接触氧化池曝气区内，采用离心曝气充氧方式，使组合生物填料上的细菌等微生物在有氧条件下，在一级氧化过程中利用大肠杆菌族微生物的生物吸附和凝聚作用去除废水中部分有机物并进行生物降解，这一过程停留时间较短；然后在二级氧化过程中，利用污水中溶解性有机物进行生物降解，使之分解为二氧化碳和水，从而保证处理效果稳定达标。二级延时曝气生物氧化后期，设置回流泵，回流生化产生的污泥。

工艺特点是采用能承受冲击负荷，无剩余有机污泥的生物接触氧化工艺为主的处理工艺。在工程上采用部分组合型式的钢筋混凝土结构，全埋于地，一般无需维修保养。处理设施占地小、运行灵活和运行费用低。从工程投资、占地面积、设施运行稳定性、处理出水效果、运行费用、污泥产生量及操作方便性等方面综合考虑，本项目选择以接触氧化为主体的处理工艺，利用好氧微生物的新陈代谢作用，将污水中的有机物作为营养源有效地去除，出水再经沉淀池沉淀除去以生物污泥为主的悬浮物后，最终使出水达到农灌标准要求。

C.生活污水处理方案可行性

项目生活污水产生量较小，通过提高污水停留时间本环评项目一体化污水处理设备的处理效率为：CODcr：85%，BOD5:92%，SS：85%，NH3-N：40%。处理后COD为60mg/L、BOD5为20mg/L、氨氮为21mg/L、SS为33mg/L，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作标准限值要求。

参考《行业用水定额》（DB35/T 772-2018）中“表2林业用水定额 0212 林木育苗 先进值 50立方米每亩”计算，企业生活污水产生量约为360t/a（360m3/a），需要至少7.2亩山林进行消纳，根据企业签订的生活污水消纳协议，在项目周边有8亩山林给企业用于处理后生活污水消纳，完全有能力消化本项目生活污水量。

在落实以上措施前提下，本项目生活污水，几乎不会对周边水环境造成影响。为了解决雨季生活污水储存问题，考虑连续一周降雨天气，以日最大排水量1.2t/d分析，则在不考虑污水处理设施蓄水情况下，储存池所需总容积为10m3，能解决雨季废水消纳问题。

②远期生活污水纳管可行性分析：
远期待远期项目周边污水管网建成投入使用后，项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入当地乡镇配套的污水处理厂统一处理。本项目无生产废水外排，生活污水水质较为简单，污水量较少，远期纳管至当地乡镇配套的污水处理厂统一处理措施可行。

③车辆冲洗废水、设备清洗用水和初期雨水回用可行性分析：

企业拟设置一个约12m3的三级沉淀池，使用物理沉淀法将车辆冲洗废水、设备清洗用水进行沉淀处理后回用于水泥预制品及构件生产工序。本项目对照《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）相关标准，本项目行业用水对于不可溶物的浓度要求较低，仅要求小于等于2000mg/L，本项目车辆冲洗废水经“隔油池+三级沉淀池”处理后SS浓度约为450mg/L，设备清洗废水经“三级沉淀池”处理后SS浓度约为750mg/L，初期雨水经“初期雨水池”沉淀后SS浓度约为300mg/L，均小于《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）标准要求的2000mg/L，故本项目车辆冲洗废水、设备清洗用水经沉淀处理后，可回用于混凝土制品生产。
③地表水环境影响分析

本项目设置初期雨水池、沉淀池，车辆冲洗废水、设备清洗用水和初期雨水经沉淀处理后，可回用于水泥预制品及构件加工生产，不外排，日常及时补充新鲜水。近期运营过程中生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，待远期项目周边污水管网建成投入使用后，项目生活污水经化粪池处理后，纳入污水处理站统一处理。

因此，项目不会对周边水环境造成影响，故该措施合理可行。



	
	 3.噪声

本项目营运期噪声主要来自生产设备产生的噪声。根据类比分析，各生产车间具体见表4-15。

表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

声源源强（任选一种）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离/（dB(A)/m）

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1
厂区
剪裁机

85~90/1m
/
设置减

震降

噪、厂房隔声（减噪约15dB（A））

60
80
1
5
70~75
连续

15
55~60
/
2
拉丝机

85~90/1m
/
50
80
1
15
70~75
连续

15
55~60
/
3
卷圆机

85~90/1m
/
40
80
1
15
70~75
连续

15
55~60
/
4
1#搅拌机
85~90/1m
/

145
160
1
2
70~75

连续

15

55~60

/

5
2#搅拌机

85~90/1m

/

50
160
1
2
70~75

连续

15

55~60

/

6
3#搅拌机

85~90/1m

/

20

115

1

2

70~75

连续

15

55~60

/

7
1#水泥筒仓
70~75/1m
/

8
110
1
2
55~60
连续

15

40~45
/

8
电焊机
65~70/1m
/

27
77
1
15
50~55
连续
15

35~40
/

9
砂石装载机
85~90/1m

/

111
183
1
10
70~75
连续
15

55~60
/

10
移动式烟尘净化器
65~70/1m

/

27
77
1
15
50~55
连续
15
35~40
/
 注：①根据业主提供的平面图，其中一座水泥筒仓位于室内；
②搅拌机噪声源包括废气处理设备及风机；水泥筒仓噪声包括物料传送设备；

③电焊机及砂石装载机均为可移动设备，本环评按常用位置为准。
表4-16  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强（任选一种）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离/（dB(A)/m）

声功率级/dB(A)

1

2#水泥筒仓
/

66
160
1
70~75/1m
/
设置减震降噪

连续

2
3#水泥筒仓
/

77
160
1
70~75/1m
/
连续

3
4#水泥筒仓

/

130
175
1
70~75/1m
/
连续

4
5#水泥筒仓

/

130
160
1

70~75/1m
/
连续

5
一体化污水处理设备
/

135
65
1
65~70/1m
/
连续

6
三级沉淀池
/

50
55
1

65~70/1m
/
连续

7
初期雨水池
/

20
30
1
65~70/1m
/
连续

注：三级沉淀池及雨水池噪声源主要为抽水电机噪声
注：以车间南角为坐标轴原点。

（2）声环境影响评价

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间：65dB）。
（3）噪声预测

本项目噪声主要来自生产设备噪声，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式进行预测。具体室内等效室外声源声功率计算、户外传播衰减、几何衰减、噪声贡献值叠加等计算模式如下：

①室外声源在预测点产生的声级计算基本公式

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

1.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。

Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)         (A.1)

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr ——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

Lp(r)=Lp(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)      (A.2)

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

Dc ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr ——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB

2.预测点的A声级LA（r）可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。
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式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A）：

Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

∆Li ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

3.在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。

LA(r)=LA(r0)-Adiv                    (A.4)

式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A）；

LA(r0) ——参考位置r0处的A声级，dB(A）；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。

衰减项的计算详见《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）附录A。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)                   (B.1)

式中：Lp1 ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级dB：

Lp2 ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB：

TL ——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

[image: image14.png]



图4-1  室内声源等效为室外声源图例

也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：Lp1 ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级dB；

Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8：

R——房间常数；R=Sα/(1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；

Lp1ij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N ——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6)              (B.4)

式中：Lp2i(T) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级dB:

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=Lp2(T)+10lgS                (B.5)

式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB:

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB：

S ——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，S；

N ——室外声源个数；

ti ——在T时间内i声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

tj ——在T时间内j声源工作时间，s。

④预测参数选取

主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。

⑤预测计算结果

根据HJ2.4-2021推荐的噪声预测模式进行预测，预测结果见下表。

根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表4-17。

表4-17  厂界噪声影响预测结果      单位：dB (A)
预测位置

噪声源

时间

贡献值
背景值
叠加值
标准值

达标情况

1#东厂界

生产

车间

昼间
/
/
65

达标

2#南厂界

昼间
/
/
65

达标

3#西厂界

昼间
/
/
65

达标

4#北厂界

昼间
/
/
65

达标

在正常工况下，本项目设备运行噪声经距离衰减及墙体阻隔后，到达厂界的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，在落实本环评的各项降噪措施后，本项目营运噪声对周边声环境质量影响不大。

（4）噪声防治措施

为了确保本项目厂界噪声稳定排放，企业应做到如下几点：①车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响；②对噪声相对较大的设备应加强减振降噪措施，如加装隔振垫、减振器等；③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；④在设备选型上尽量选用低噪声设备。

（5）噪声监测计划

本次评价结合《排污单位自行监测技术指南 工业噪声》（HJ 1301—2023），提出本项目噪声监测计划，具体见表4-18。

表4-18   噪声监测计划要求

污染源

排放口

编号

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

生产噪声

/

厂界四周

等效连续A 声级

1季度/次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）3类




	
	4.固体废物

（1）固废产生情况

①生活垃圾

本项目共有员工10人，均在厂区内住宿，故生活垃圾产生量按1kg/d人计，则生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾委托环卫部门定期清运。
②水泥料筒仓和搅拌机收集粉尘

根据工程分析，本项目运营过程中水泥粉料卸料粉尘经袋式除尘设备收集后，收集的粉尘量为1.795t/a。该部分粉尘回用于生产工序，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2025）中“4.2.1 a）不经过贮存或堆积过程，直接返回”的物质可不作为固体废物管理。

③焊接除尘粉尘
根据工程分析，本项目焊接工序产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理，收集的粉尘量约为0.003t/a，该部分焊接除尘粉尘收集外售综合利用。
④沉淀池泥渣

本项目车辆冲洗废水、设备清洗废水和初期雨水沉淀后回用于混凝土制品生产，每次沉淀处理后沉淀池会产生一定量的泥渣，企业需定期组织清捞、滤除水分自然干化成泥饼。结合废水产排分析，产生的泥渣约为15.85t/a，参考同类型项目，泥渣含水率约为75%，则沉淀池泥渣产生量约为63.4t/a，该部分沉淀池泥渣定期清理收集外售综合利用。

⑤钢筋废料

项目钢筋架置过程中会产生一定量的边角废料，类比同类型项目，全厂钢筋废料产生量约为3t/a，经集中收集后外售综合利用。

⑥废布袋
本项目水泥筒仓和搅拌机均使用“袋式除尘器”处理粉尘，设备内的布袋需定期进行更换，约1年更换一次，一套布袋约重10kg，本项目设有8台布袋除尘器，则废布袋产生量约为0.08t/a，该部分固废收集后外售综合利用。

表4-19   项目固体废物利用处置方式评价表 

序号
固体废
物名称
产生
工序
属性
废物代码
产生量（t/a）
利用处置方式
是否符合环保要求
1

生活垃圾

员工

生活

一般

固废

SW61-900-001-S61;

SW62-900-001-S62;

SW62-900-002-S62;
3
环卫部门清运处置
符合

2

焊接除尘粉尘

废气

治理

一般

固废

SW59-900-099-S59
0.003
收集后外售综合利用

符合

3

沉淀池泥渣

废水治理
一般

固废

SW07-900-099-S07

63.4
符合

4

钢筋废料

生产

过程

一般

固废

SW17-900-001-S17
3
符合

5
废布袋

设备维护
一般

固废

SW59-900-009-S59
0.08



	
	本项目固废汇总情况如表4-20 所示。

表4-20   固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
序号

工序/生

产线

固体废物

名称

固废

属性

产生情况

处置措施

形态

主要成分

有害

成分

产废

周期

危险

特性

最终去向（排放）

核算方

法

产生量

（t/a）

工艺

处置量

（t/a）

处置措施

排放量

1

员工

生活

生活垃圾

一般

固废

产污系数

3

环卫部门清运处置
3

固态

纸张、果皮

/

每天

无

环卫部

门清运

0

2

废气

治理

焊接除尘粉尘

一般

固废

产污系数

0.003
收集后外售综合利用

0.0015
固态

金属粉尘
/

每天

无

外售

综合利用

0

3

废水治理
沉淀池泥渣

一般

固废

产污系数

63.4
63.4
固态

泥渣
/

每天
无

0

4

生产

过程

钢筋废料

一般

固废

产污系数

3

3

固态

废金属
/

每天

无

0

5

设备维护

废布袋

一般

固废

产污系数

0.08

0.08

液态

废布袋
/

每天

无

0

 


	
	（2）管理要求

1）一般工业固废处置环境影响分析 

①企业一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

②外运车辆须采用密封性好的车辆，以防产生扬尘污染大气环境，同时应加强运输管理，防止沿途洒落，影响周围环境。 

③落实有关固废综合利用途径，使固体废物及时得到处理，尽量减少其与环境的接触时间，避免二次污染。 

2）日常管理要求 

履行申报登记制度、建立台账管理制度。废物处置应符合有关污染防治技术政策和标准，需定期监测污染物排放情况。

5.土壤、地下水

经现场调研，企业建设不涉及地下水和土壤环境污染途径，故不开展专 项评价。

6.环境风险评价

（1）识别及分析

①环保设备分析

当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的废气直接排入空气中，对环境空气造成较大的影响。

（2）环境风险防范措施及应急要求

①废气末端治理措施须加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生；如发现人为原因不开启处理设施，责任人应受到行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护，定期检查末端处理系统的有效性，保护处理效率，确保废气处理能够达标排放。

②加强对工人的安全生产和环境保护教育及管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。

③项目建成投用后，不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应办理审批手续。

④加强厂区环保工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。
表 4-21 建设项目环境风险自查表
建设项目名称

管之源水泥预制品及构件建设项目

建设地点

福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号
地理坐标

经度
119°28′45.987″E
纬度
26°31′51.323″N
主要风险物资及分布

/

环境影响途径及危害后果（大气、地表 水、地下水等）

①项目废气处理设施正常运行时，可以保证废水中污染物均能达标排放。当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的废气直接排入周围环境中，对周围环境造成较大的影响。

风险防范措施要求

保证废气处理设施正常运行，避免事故发生；对可能发生的事故，建设单位应及时制订应急计划与预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

7.排污许可管理

按照国务院《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号）和环保部《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）等要求，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C3022砼结构构件制造”行业，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于二十七、非金属矿物制品业中的“55、石膏、水泥制品及类似制品制造302——商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，因此，本项目投产前应取得排污许可登记管理文件。排污许可是指环境保护主管部门依据排污单位的申请和承诺，通过发放排污许可证法律文书形式，依法依规规范和限制排污单位排污行为并明确环境管理要求，依据排污许可证对排污单位实施监管执法的环境管理制度。

环保投资

根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。因此，企业在采取先进设备和工艺的同时，还必须执行国家环保政策，在建设项目实施时，配套“三废”污染物的处理、处置设施，实现废水、废气的达标排放。环保投资与效益分析评估见表4-22。由概算可知，本项目环保投资约50万元，项目总投资约30200万元。

表4-22  环保投资分析

项目

治理项目

设施名称

投资额（万元）
建设项目

环保处理

设施
废气

3套搅拌机袋式除尘器、风机及管道、排气筒布置
移动式烟尘净化器
砂石料堆存编织布、喷雾头、水泵及管道布置
噪声

各机械设备减震、隔声、吸声降噪，排风口消声

固废

一般固废暂存间设置（包括地面防渗设置）
废水

污水收集系统、一体化污水处理设施、储液池、水泵及配套管道布置
初期雨水池、水泵及配套管道布置
隔油池、三级沉淀池、水泵及配套管道布置
合计

本项目的环保投资约占总投资的0.166%，对企业整体来说，环保投资比例处于可接受范围内。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	名称
	限值

	大气环境
	有组织
	DA001、DA002、DA003
（搅拌工序废气）
	颗粒物
	企业拟对搅拌机配置“袋式除尘器”，设置密闭集气，废气收集经处理后通过15m排气筒（DA001、DA002、DA003）达标排放；
	《水泥工业大气污染物排放标准》（ GB 4915-2013含2025年修改单）文件中表2大气污染物特别排放限值
	10mg/m3

	
	无组织
	厂界外20m处
	颗粒物
	①水泥筒仓自带“袋式除尘器”，卸料粉尘废气经处理后无组织排放；

②企业拟设置三面一顶的砂石料堆存，并设置编织布覆盖和自动喷雾降尘系统；

③企业拟对焊接工序设置“移动式烟尘净化器”，焊接烟尘收集经处理后在车间内无组织排放；
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）标准文件中表3中限值
	0.5mg/m3

	地表水环境
	生活污水
	pH值
	生活污水经一体化污水处理设备处理后，用于周边山林灌溉

	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作标准
	5.5~8.5

	
	
	化学需氧量
	
	
	200mg/L

	
	
	氨氮
	
	
	/

	
	
	悬浮物
	
	
	100mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	
	
	100mg/L

	声环境
	厂区噪声
	噪声
	合理布局车间内生产设备，设置生产设备封闭式专用车间，车间设置有效隔音层，加强管理和设备维护，高噪声设备采取减振、隔声、消声等措施。
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值
	昼间：65
dB（A）

	电磁辐射
	无

	固体废物
	①生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置；水泥料筒仓和搅拌机收集粉尘收集后回用于生产工序；焊接除尘粉尘、沉淀池泥渣、钢筋废料和废布袋收集后外售综合利用；②建设一般固体废物临时贮存场所，贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	土壤及地下水

污染防治措施
	厂区地面以水泥硬化及绿化为主，采用防渗混凝土为基础，污水管道采用 PVC 管道收集；一般固废间、生产车间进行一般防渗，采用防渗水泥硬化，可有效防漏。

	生态保护措施
	无

	环境

风险

防范

措施
	①项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。②对可能发生的事故，建设单位应及时制订应急计划与预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

	其他

环境

管理

要求
	企业建立环境保护监测制度，定期对废气总排口及厂界开展监测。


六、结论
	本项目位于福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号。该项目的建设符合国家当前的产业政策，符合“三线一单”管控方案的要求，符合总量控制指标原则，选址合理可行，区域环境现状符合功能区划要求。在正常生产情况下排放的各类污染物数量不大，经采取本环评提出的污染治理措施后，能够实现达标排放。建设项目在认真落实本报告提出的各项环保措施，确保项目“三同时”管理基础上，本评价从环保角度分析考虑认为该项目在此建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	0.05

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3
	/
	3
	3

	
	焊接除尘粉尘
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	0.001

	
	沉淀池泥渣
	/
	/
	/
	63.4
	/
	63.4
	63.4

	
	钢筋废料
	/
	/
	/
	3
	/
	3
	3

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.08
	/
	0.08
	0.08


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


