生态环境行政主管部门审批意见：

                                                                 榕罗环评〔2026〕4号

福建管之源建材有限公司报送的《管之源水泥预制品及构件建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你司在福建省福州市罗源县洪洋乡皇万村皇万街69号（租赁福建元祥纺织科技有限公司现有厂房）建设管之源水泥预制品及构件建设项目。占地面积约53.65亩，拟使用现有厂房设置生产车间、水泥筒仓、砂、石料堆场、产品堆场、一般固废仓库和办公室、宿舍等配套设施，规模为年产8万吨水泥预制品及构件。

二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：

1、生活污水经一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)的相关标准后用于周边灌溉，远期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准）后纳入乡镇污水处理站统一处理；初期雨水池、车辆冲洗废水和设备清洗废水收集处理达到《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）相关标准后回用于生产过程。

2、水泥筒仓和搅拌工序废气经“袋式除尘器”处理后通过15m排气筒排放，焊接工序设置“移动式烟尘净化器”，设置半封闭砂石料堆场，并配套抑尘措施；颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》 GB 4915-2013（含2025年修改单）文件中表2大气污染物特别排放限值，无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）标准文件中表3中限值。

3、合理布局车间内生产设备，高噪声设备采取减振、隔声、消声等措施，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

4、生活垃圾收集后委托环卫部门及时清运，边角料和残次品等一般固废收集后外售综合利用，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。

三、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息，依法办理排污许可手续。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

四、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。    

                                                               福州市生态环境局

                                                               2026年6月8日
