|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设立依据：《国务院对确需保留经营性道路客货运输车辆道路运输证换发办事指南》 | | |
| 事项名称 | 经营性道路客货运输车辆道路运输证换发 | IMG_256 |
| 受理单位 | 罗源县交通运输局 |
| 法定时限 | 受理后20个工作日 |
| 承诺时限 | 即办 | |
| 承诺时限说明 | 经营管理和社会事务类一窗受理窗口经办人员立即初审，市交通局（道运中心）窗口工作人员立即审批办结。 | |
| 受理条件 | 一、取得道路运输经营许可证； 二、车辆符合许可要求； 三、车辆按要求安装、使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，通过福建省营运车辆卫星定位安全服务系统可查询到车辆信息。 | |
| 申请材料 | |  | | --- | | **普货车辆换发** | | 1.《<道路运输证>年审、换证申请表》    备注:变更换证时提供原件，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数1份  2.车辆正侧面45度角彩色照片    备注:原件份数1份。 （一）拍摄要求： （1）车辆按横向摆放，从车辆前方左侧45度角拍摄，挂车从车辆后方左侧45度角拍摄； （2）车辆照片原文件应能明确辨别机动车号牌和车身颜色，车身整体整洁，反映车辆真实全貌； （3）车辆图像面积应占照片总面积的三分之二； （4）照片拍摄或后期处理为白色背景，无边框。 （二）技术规格： （1）照片文件格式为JPEG； （2）照片尺寸为宽32mm\*高24mm； （3）照片打印分辨率为300dpi； （4）文件大小不超过100K。   要求:原件;  份数:原件份数0份  3.机动车行驶证（此证照已纳入免提交证照清单，无需提交纸质和复印件）    备注:该证照已列入2019年不再重复提交证照清单，申请人可不再提交纸质证照（无法调用到电子证照的除外）复印件，提供原件核对，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数0份  4.车辆技术等级评定材料    备注:数据真实、完整、准确、签字齐全、字迹清晰、印章清晰；申请人名称应与营业执照或身份证上一致。   要求:原件;  份数:原件份数0份  5.原《道路运输证》    备注:回收证件原件与申请公司数据要一致。凡是电子证照库中有的材料，无需申请人提供纸质材料   要求:原件;  份数:原件份数0份  6.身份证明（此证照已纳入免提交证照清单，无需提交纸质和复印件）    备注:该证照已列入2019年不再重复提交证照清单，申请人可不再提交纸质证照（无法调用到电子证照的除外）复印件，提供原件核对，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数0份  7.授权委托书    备注:原件，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数1份 | | **客运车辆换发** | | 1.《《道路运输证》年审、换证申请表》    备注:变更换证时提供原件，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数1份  2.车辆正侧面45度角彩色照片    备注:原件份数1份。 （一）拍摄要求： （1）车辆按横向摆放，从车辆前方左侧45度角拍摄，挂车从车辆后方左侧45度角拍摄； （2）车辆照片原文件应能明确辨别机动车号牌和车身颜色，车身整体整洁，反映车辆真实全貌； （3）车辆图像面积应占照片总面积的三分之二； （4）照片拍摄或后期处理为白色背景，无边框。 （二）技术规格： （1）照片文件格式为JPEG； （2）照片尺寸为宽32mm\*高24mm； （3）照片打印分辨率为300dpi； （4）文件大小不超过100K。   要求:原件;  份数:原件份数0份  3.机动车行驶证（此证照已纳入免提交证照清单，无需提交纸质和复印件）    备注:该证照已列入2019年不再重复提交证照清单，申请人可不再提交纸质证照（无法调用到电子证照的除外）复印件，提供原件核对，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数0份  4.车辆技术等级评定材料    备注:数据真实、完整、准确、签字齐全、字迹清晰、印章清晰；申请人名称应与营业执照或身份证上一致。   要求:原件;  份数:原件份数0份  5.承运人责任险    备注:复印件，提供原件核对，加盖企业公章。   要求:复印件;  份数:复印件份数1份  6.原《道路运输证》    备注:回收证件原件与申请公司数据要一致。凡是电子证照库中有的材料，无需申请人提供纸质材料   要求:原件;  份数:原件份数0份  7.身份证明（此证照已纳入免提交证照清单，无需提交纸质和复印件）    备注:该证照已列入2019年不再重复提交证照清单，申请人可不再提交纸质证照（无法调用到电子证照的除外）复印件，提供原件核对，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数0份  8.授权委托书    备注:原件，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数1份 | | **危货车辆换发** | | 1.《《道路运输证》年审、换证申请表》    备注:变更换证时提供原件，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数1份  2.车辆正侧面45度角彩色照片    备注:原件份数1份。 （一）拍摄要求： （1）车辆按横向摆放，从车辆前方左侧45度角拍摄，挂车从车辆后方左侧45度角拍摄； （2）车辆照片原文件应能明确辨别机动车号牌和车身颜色，车身整体整洁，反映车辆真实全貌； （3）车辆图像面积应占照片总面积的三分之二； （4）照片拍摄或后期处理为白色背景，无边框。 （二）技术规格： （1）照片文件格式为JPEG； （2）照片尺寸为宽32mm\*高24mm； （3）照片打印分辨率为300dpi； （4）文件大小不超过100K。   要求:原件;  份数:原件份数0份  3.机动车行驶证（此证照已纳入免提交证照清单，无需提交纸质和复印件）    备注:该证照已列入2019年不再重复提交证照清单，申请人可不再提交纸质证照（无法调用到电子证照的除外）复印件，提供原件核对，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数0份  4.车辆技术等级评定材料    备注:数据真实、完整、准确、签字齐全、字迹清晰、印章清晰；申请人名称应与营业执照或身份证上一致。   要求:原件;  份数:原件份数0份  5.承运人责任险    备注:复印件，提供原件核对，加盖企业公章。   要求:复印件;  份数:复印件份数1份  6.原《道路运输证》    备注:回收证件原件与申请公司数据要一致。凡是电子证照库中有的材料，无需申请人提供纸质材料   要求:原件;  份数:原件份数0份  7.罐体质量检验报告    备注:《道路运输证》到期换证时提供；危货罐式车辆提供复印件，提供原件核对，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数0份  8.身份证明（此证照已纳入免提交证照清单，无需提交纸质和复印件）    备注:该证照已列入2019年不再重复提交证照清单，申请人可不再提交纸质证照（无法调用到电子证照的除外）复印件，提供原件核对，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数0份  9.授权委托书    备注:原件，加盖企业公章。   要求:原件;  份数:原件份数1份 | | |
| 办理流程 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环节 | 步骤 | 办理人 | 办理时限 | | 申请与受理 | 受理 | 一窗受理经营管理和社会事务类11号-16号窗口受理人员 | 当场 | | 决定（含制证与送达） | 决定 | 黄俊轶 | 当场 | | |
| 办公时间和地址 | 时间：工作日上午：9:00-12:00，下午：13:30-17:30（法定节假日除外，服务时间全年统一） 地址：罗源县凤山镇三中路9-2号罗源县政务服务中心一层11-16号综合受理窗口 | |
| 乘车路线 | 公交车路线：;1路、2路、5路、9路至蓝波湾小区站下车，步行50米至罗源县政务服务中心。 | |
| 联系电话 | 0591-26859060 | |
| 投诉电话 | 县交通运输局：0591-26832406；县效能办：0591-26865696；县行政服务中心管委会：0591-26859568 | |
| 事项性质 | 公共服务 | |
| 事项类型 | 即办件 | |
| 办理条件依据 | [规章]《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令2016年第1号发布，交通运输部令2023年第3号修正）第七条　从事道路运输经营的车辆应当符合下列技术要求:（一）车辆的外廓尺寸、轴荷和最大允许总质量应当符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589）的要求；（二）车辆的技术性能应当符合《机动车安全技术检验项目和方法》（GB 38900）的要求；（三）车型的燃料消耗量限值应当符合《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》（JT 711）、《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》（JT 719）的要求；（四）车辆技术等级应当达到二级以上。危货运输车、国际道路运输车辆、从事高速公路客运以及营运线路长度在800公里以上的客车，技术等级应当达到一级。技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求；（五）从事高速公路客运、包车客运、国际道路旅客运输，以及营运线路长度在800公里以上客车的类型等级应当达到中级以上。其类型划分和等级评定应当符合国家有关营运客车类型划分及等级评定的要求；（六）危货运输车应当符合《汽车运输危险货物规则》（JT 617）的要求。 | |
| 设立依据 | 《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令2016年第1号发布，交通运输部令2023年第3号修正）第七条　从事道路运输经营的车辆应当符合下列技术要求:（一）车辆的外廓尺寸、轴荷和最大允许总质量应当符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589）的要求；（二）车辆的技术性能应当符合《机动车安全技术检验项目和方法》（GB 38900）的要求；（三）车型的燃料消耗量限值应当符合《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》（JT 711）、《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》（JT 719）的要求；（四）车辆技术等级应当达到二级以上。危货运输车、国际道路运输车辆、从事高速公路客运以及营运线路长度在800公里以上的客车，技术等级应当达到一级。技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求；（五）从事高速公路客运、包车客运、国际道路旅客运输，以及营运线路长度在800公里以上客车的类型等级应当达到中级以上。其类型划分和等级评定应当符合国家有关营运客车类型划分及等级评定的要求；（六）危货运输车应当符合《汽车运输危险货物规则》（JT 617）的要求。  《道路运输管理工作规范》（交公路发〔2008〕382号公布，交运便字〔2014〕181号修订）第十四章 道路运输证件管理工作规范 第三节 《道路运输证》配发及管理 三、《道路运输证》的管理 （一）《道路运输证》换发、补发。 1．《道路运输证》有效期为3年，到期换发，具体换证工作由各省(自治区、直辖市)结合当年的车辆审验工作进行。 2．《道路运输证》污损的，道路运输经营者向原发证的道路运输管理机构提出换发申请，发证机关应当收回旧证，按原证件编号换发新证。 4．《道路运输证》换发期间，为不影响道路运输经营者的正常经营，由道路运输管理机构留下《道路运输证》主证，凭《道路运输证》副证继续准予运输，并在《道路运输证》副证中注明事由和有效期。有效期最长不得超过1个月。 | |
| 特殊环节 | 无 | |
| 事项跑趟次数 | 网上申请最多去窗口次数不超过0次  窗口申请最多去窗口次数不超过1次 | |